**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目**

**项目编号：M4400000707525568007**

**广东省未成年犯管教所**

**广东省机电设备招标有限公司**

**二零二五年一月**

1. 竞价邀请函

广东省机电设备招标有限公司受广东省未成年犯管教所的委托，对广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目进行竞价采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。该项目相关情况如下：

1. **项目概况：**

1．采购项目编号：M4400000707525568007

2．项目名称：广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目

3．包组划分：本项目共1个包组

4．项目内容及需求：本项目拟通过电子竞价选定1家成交供应商，成交供应商承包及负责竞价文件对供应商要求的一切事宜及责任，包括但不限于防冲撞液压式自动升降柱的配送并安装到位（详见竞价文件第三部分“用户需求书”）的道具准备、场地布置、工作人员配备,具体道具、设施及人员配备等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **技术规格、参数及要求** | **备注** |
| 1 | 广东省未成年犯管教所南门防冲撞液压式自动升降柱 | 5根 | 详见用户需求书“技术要求” | 90b02642fed58730399193fa82ce3b2 |
|  | 广东省未成年犯管教所北门防冲撞液压式自动升降柱 | 5根 | 详见用户需求书“技术要求” | bca184996e84efc61b8f12616eec994 |

5．采购品目:货物

6．项目预算：137930元

7.最高限价：137930元

注：（1）报价超出预算金额的列为无效报价处理。

（2）供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

（3）报价应为人民币含税全包价，包括升降柱及相关配套设备费、安装调试费、土建费、人工费、税金、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

（4）本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。

8.项目实施地点：广州市白云区石潭路376号

9.周期内容：自合同签订之日起十五个工作日内完成。

1. **供应商资格要求：**

1．已在“广咨电子招投标交易平台”登记注册的供应商。

2．在中华人民共和国境内注册成立的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格，提供法人或其他组织的营业执照等证明材料。

3．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》格式承诺）。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》格式承诺）。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（按《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》格式承诺）。

6．参加采购活动前三年内没有重大违法记录（按《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》格式承诺）。

7．法律、行政法规规定的其他条件。（按《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》格式承诺）。

8．本采购项目不接受联合体。

1. **电子竞价文件的获取**

1．本项目实行网上发售电子版竞价文件，不出售纸质竞价文件，竞价文件费0.00元/套，售后不退。

2．竞价文件获取时间为2025年1月14日至2025年1月17日上午00:00至下午23:59（北京时间，下同），凡有意参与符合资格要求的潜在供应商请登录“广咨电子招投标交易平台”（网址：new.gzebid.cn）进行项目报名（已在该系统注册过的供应商请直接登录系统进行项目报名，未在该系统注册的供应商请先注册，获取登录账号后登录系统进行项目报名）。

1. **电子竞价时间和方式**
2. 本项目在广咨电子招投标交易平台（以下简称“广咨电子招投标交易平台”，网址：new.gzebid.cn）进行全流程电子竞价。
3. 竞价开始时间为：2025年1月20日14时30分；
4. 竞价结束时间为：2025年1月20日15时30分；
5. 竞价要求**（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的响应文件资料承担责任**）：

通过报名的供应商应根据竞价文件要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价。

**（1）报价时**需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任：

1. 在中华人民共和国境内注册成立的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格，提供法人或其他组织的营业执照等证明材料。
2. 经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理本项目竞价事宜的，需提供法定代表人身份证复印件及法定代表人证明书，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件），格式详见附件。
3. 供应商须完全响应本项目资格要求及用户需求的条款、内容及要求的，提供《供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函》，格式详见附件。
4. 投标人认为有必要提交的其它文件，格式详见附件。
5. 提供印盖供应商公章的《报价函》《报价表》（须按竞价文件要求完整、真实、准确地填写，格式详见附件）
6. **报价次数：一次报价。**
7. 成交方式：最低价成交法。
8. 报价限制：低于自己的前一次报价。
9. 是否显示最低价：供应商不可查看最低报价。
10. **注意:请使用Google Chrome浏览器! 如使用其他浏览器可能会导致无法实时接收最新的报价数据，由此产生的后果请自行承担。**
11. 竞价人原则上需在异地竞价，如需竞价流程技术支撑，需提前向采购代理申请，竞价开始前自带电脑到采购代理竞价会议室独自进行竞价。
12. 各竞价人要在竞价结束后2个工作日内提交与上传系统的电子报价文件一致的全部纸质版报价文件一份，用于存档。提交的纸质文件可采用邮寄方式，邮寄地址及联系人：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼925室，李子元，020-83541707。
13. **竞价保证金**
14. 金额：0元。
15. 缴纳时间：竞价开始时间前到账。
16. 缴纳方式：以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金转账以子账号方式缴纳投标保证金：

供应商网上投标登记成功后，应登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位供应商随机生成的专属账号）。

注意：

1）保证金应从供应商在本平台注册的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

2）供应商严禁采用EFT 系统（广东金融结算系统）方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，由此造成的不良后果由供应商自行承担责任。

3）供应商在缴纳投标保证金时请在用途一栏注明该款项所属项目的项目名称或项目编号。

1. **发布公告的媒介**

本次公告在广咨电子招投标交易平台（new.gzebid.cn）发布，其他媒体转载无效。

1. **联系方式**

采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司

联系人：李子元、严梁立、王宇

联系电话：020-83541707

邮箱：zbgs6b@126.com

**第二章 竞价须知**

1. 本项目通过广咨电子招投标交易平台线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在广咨电子招投标交易平台平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

**四、竞价须知**

1. **竞价说明**
2. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
3. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
4. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
5. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
6. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价邀请函规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
7. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
8. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
9. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
10. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价邀请函规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
11. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
12. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
13. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照广咨电子招投标交易平台平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
14. 本竞价邀请函和竞价文件的解释权归“广东省机电设备招标有限公司”和“广东省未成年犯管教所”所有。
15. **竞价文件的澄清或修改**
16. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在广咨电子招投标交易平台平台上发布澄清（更正/变更）公告。
17. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务。
18. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

**(三)确定成交候选人**

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后（时间以平台为准），系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

**(四)无效报价**

1. 参与竞价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价。
2. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
3. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5. 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
6. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
7. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
		2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
		3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
		4. 不同供应商使用同一IP 地址参与竞价；
		5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
		6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
		7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
		8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

**(五)竞价活动失败**

1.出现下列情况的，本次竞价活动失败：

2.报名供应商不足3家；

3.报价供应商不足3家；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的；

**(六)使用费**

1. 成交供应商须向平台服务商缴纳交易服务费，金额按最终成交价的0.9%；
2. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价邀请函等相关规定缴纳相应的交易服务费；
3. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还交易服务费；

**第三章 用户需求书**

**说明：**

**响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**

**一、项目背景**

本项目是广东省未成年犯管教所按照广州市白云区反恐怖工作领导小组办公室对我所防恐怖活动防范设施进行监督检查的指导意见,建议我所南、北门按照《反恐怖防范管理 防冲撞设施DB4401/43-2020》及《中华人民共和国公共安全行业标准 防爆升降式阻车路障 GA/T 1343-2016》的建设标准安装液压式自动升降型金属柱。

**二、技术要求**

（一）产品规格参数或技术要求

| **设备名称** | **设备材料规格明细** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌：启功全自动液压式升降柱 | 1、系统控制 ：电动液压；2、升起高度：600±1mm，3、柱体直径：219±1mm；4、柱体厚度：12±1mm；5、预埋桶规格：预埋深度1100mm\*长334mm\*宽334mm，预埋桶厚度：5mm；6、盖板厚度：6±1mm；7.柱体总长：850mm；8.法兰厚度：8mm；9.承重盘厚：30mm；10.整机重量：118KG；11.柱体工艺：无缝管拉丝；12.结构配件：模具化拆卸；13、材质：304不锈钢。14、通过压力：可通行50吨货柜车。15、上升速度：≤4S，下降速度：≤2S 16、供电电源：220V。17、工作温度：-35℃~75℃（适合）18、存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘19.承重原理：上承重结构；20.阻挡柱主体顶端具有明显的反光识别带警示标示及具有夜间LED警示灯功能；21.抗撞能力：6.8吨65时速撞击，到达B级标准。（需提供第三方权威机构出具的CNAS和CMA检测报告并加盖厂家公章）；22.电池舱的设计应做到不可能因可燃性气体的积聚而引起爆炸和着火。（需提供第三方权威机构出具的CNAS和CMA检测报告并加盖厂家公章）；23.在外部供电停止状态下，应具有手动泄压下降功能； | 根 | 10 |  |
| 品牌：启功全自动液压式升降柱控制系统（1控8不锈钢防水控制箱） | 1、输入电压：AC 220V；2、控制电压：≤DC 12V；3、防护等级：IP54；4、控制方式：无线遥控；5、安装方式：立式、挂式均可；6、防顶车：设备应能通过接收地感线圈发送的禁止上升信号控制车辆通行过程中升降柱的上升；7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮接口；8、应急电源：在停电时，可以通过应急电源泄压使升降柱下降，恢复供电后，备用电源复位。9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口；（预留有功能端口）10、控制箱尺寸：600\*500\*200mm | 套 | 2 | **67c63d55266826af65f083472eeb634a** |
| 专用遥控器 | 1.一个控制箱配2个无线遥控器；2.遥控距离30米-40米；3.规格尺寸115\*50\*15mm；4.一个遥控最多可以控制8个升降柱； | 个 | 4 |  |
| 品牌:绿美之星排水系统 | 1.水泵带有浮球;不锈钢材质，功率1100W，排水量:8m3/h，品牌:绿美之星2.井盖为碳钢材质，直径350MM3.蓄水管高度1米;直径320MM4.箱体内置排水控制器，具有漏电保护，根据水位自动控制污水泵运行5.包含开槽铺设排水管道，引至下水道或排水井等一切费用。 | 套 | 2 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 电动液压升降柱安装施工 | 包含走线、接线、套管、主动排水、焊接角铁、设备调试，包含PVC线管、线材等相关一切费用。包含施工围挡（施工前准备）、开挖、浇筑、混凝土回填、沥青恢复地面、渣土运输、垃圾清运等项的人工、机械等相关一切费用。 | 根 | 10 | 1、包含升降柱到控制箱走线。2、包含控制箱取总电走线。 |
| 质保期及售后 | 质量保证期（简称“质保期”）为设备自交付验收合格之日起5年，质保期内中标方对所提供设备实行包维修、包换(免费更换损坏零部件、免费维修等）、包保养以及软件终身免费升级，包括但不限于免费更换零部件、人工费等一切费用，采购人不再支付任何费用，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务方案。 | 项 | 1 | 质保期：5年；10根电动液压升降柱及相关配套设备（包含控制系统等） |

（二）施工要求:

1、施工前准备

升降柱的安装及施工由中标方提供施工图纸及设备图纸，整个施工过程需要仔细查阅现有管路的情况以避免因开挖造成现有管道的损坏，如施工过程中造成现有管道损坏的，中标方需无条件恢复原状。路面开挖施工前涉及城管备案的由中标方负责。需提前在施工图纸上绘出需要施工的位置，路线和深度，并通过有效的测试加以保障。

2、实施施工要求

1)放线、切割。根据施工图纸尺寸，画好线条后，使用切割机将路面切开。

2)开挖、夯实。根据施工图纸，使用挖掘机或者人工开挖设计尺寸，并夯实。

3）制作垫层。使用C25混凝土(250mm厚，长6000mm,宽800mm,1层钢筋结构)

4)制作排水系统。铺设排水管道，引至下水道或排水井，注意设置15°坡度，在升降柱安置点位置设置三通，并使用砖块和混凝土制作基座，要求基座表面至地面距离大于升降柱外筒高度2公分，以方便调节升降柱水平。

5)放置升降柱。将升降柱底部排水口与三通接口对齐放置，注意调节升降柱位置，保持升降柱垂直、法兰面与地平面平齐，并与其它升降柱处在同一条直线上。

6)固定升降柱。将升降柱固定，并确保升降柱的正确位置，待其凝固后，混凝土浇筑至合适位置。

7)连接管线。接驳各种管线至控制柜。

8)回填。使用C30混凝土。

9)路面恢复处理。北门、南门：使用沥青浇筑至路面合适距离和高度，做到路面平整，不积水，不渗水。

**三、商务要求**

（一）基本要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起十五个工作日内完成。

2.交货方式：现场交货

3.交货地点：广东省广州市白云区石井石潭路376号

（二）货物质量要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，所有产品必须是在中国范围内合法销售，厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准，并完全符合采购人要求。如因货物的质量问题造成事故的，中标方须对此承担责任。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等信息字体清晰，明确。所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

3.货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4.提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）包装、保险及发运、保管要求

1.货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。如装箱的必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

2.中标方负责将货物材料全部运输，包括货物材料装卸车、货物现场的搬运等，具体搬运摆放按现场采购人要求执行。

3.货物在现场的保管由中标方负责，直至项目安装、验收完毕。

4.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标方负责，中标方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标方负责。中标方因配送过程中发生任何人身财产损失以及全部致他人侵权的行为，由中标方负责承担全部法律责任。

（四）验收要求

1.中标方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将产品（或设备、系统）安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全.

4.中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标方承担。

（五）质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为设备自交付验收合格之日起5年，质保期内中标方对所提供设备实行包维修、包换(免费更换损坏零部件、免费维修等）、包保养以及软件终身免费升级，包括但不限于免费更换零部件、人工费等一切费用，采购人不再支付任何费用，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务方案。

2.质保期内中标方提供上门免费服务，并安排专门的联络人及电话，对采购人的服务通知，中标方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，4小时内服务工程师处理完毕，若要更换零配件的，时间可适当延后。若在24小时内仍未能有效解决，双方协商解决，不得影响采购人的正常工作业务。质保期内上门保修期间产生的费用、发生任何人身财产损失以及全部致他人侵权的行为，由中标方承担。

3.中标方负责向采购人提供现场必要的维护保养培训。

（六）付款方式

1.银行转账方式，项目验收合格后30日内支付合同金额的100%；

2.中标方凭以下有效文件结算：

1）中标通知书；

2）合同；

3）中标方开具的正式发票；

4）验收报告。

注：具体支付情况以财政资金到位情况为准进行支付。

（七）违约责任与赔偿损失

1.中标方交付的货物及提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，用户单位有权拒收，要求中标方返还已收取的款项，并且中标方须向用户单位支付本合同总价30%的违约金。

2.中标方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同价1%的数额向用户单位支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，用户单位有权解除本合同，违约金不足以弥补用户单位经济损失的，用户单位有权继续向中标方追索。

3.如未经用户单位书面同意，中标方将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，用户单位有权解除合同，中标方除返还用户单位已支付的款项外，还应向用户单位支付合同总价的30%作为违约金。违约金不足抵偿用户单位损失的，用户单位有权继续向中标方追索。

4.中标方提供的货物必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的知识产权，否则构成对用户单位违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向用户单位追索要求赔偿的，最终概由中标方负责承担。

（八）其他要求

1.中标方需承担合同履行时所要尽的一切保密义务。对项目实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。如因中标方及项目相关人员涉密对采购人造成影响，采购人有权追究责任。

2.其余未尽事项由采购人和中标方另行商定补充。

**四、报价及其他情况说明**

1. 本项目以最低价成交的方式确定成交商。报价时间截止后（时间以平台为准），系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
2. 竞价保证金：￥0.00元。

第四章 报价附件

**报价函**

致广东省未成年犯管教所/广东省机电设备招标有限公司：

1.在研究了广东省未成年犯管教所广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目的询价函，并了解项目基本情况后，我方愿参考有关规定，以 元对广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目进行投标报价（含增值税）。我单位承诺按上述询价函要求承担该项工作。

2.如果贵司接受我司的投标，我司将保证按贵司的要求，保质保量地完成业主委托的事项。

3.如果贵司接受我司的投标，我司将保证按招投标相关文件承诺的人员及各项资源配置或贵司提出的要求投入招标服务工作中。

4.如果贵司接受我司的投标，我司将保证接受贵司的监督和管理，为业主提供优质的服务。

5.我司同意严格遵守本报价函的各项承诺。

6.在招标代理服务协议正式签署生效之前，本报价函连同贵司的中标通知书将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我司同意所提交的报价在询价文件规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中选，我司将受此约束。

投标人 （全称） （盖章）

法定代表人或授权服务人（职务） （姓名） （签字/签字章）

投标人地址：

邮政编码：

电 话：

日期： 年 月 日

## 报 价 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **响应报价（元）** | **备注** |
| 广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目 |  |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元；**
3. **供应商对广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目进行报价，且不得高于最高限价。该报价应包项目实施过程中的全部费用，采购人不再支付任何费用。**
4. **通过报名的供应商应根据竞价文件要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，每次报价时必须提供印盖供应商公章的《报价表》，并对上传的响应文件资料承担责任，如未提供报价表或报价表未加盖单位公章，视为此次报价无效。**

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 供应商资格、用户需求书及合同条款响应声明函

**致：广东省未成年犯管教所、广东省机电设备招标有限公司**

关于贵司发布**广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目**的竞价邀请函，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）具备竞价文件竞价邀请函中的“供应商资格要求”，不转包、不分包，未组成联合体参加本次竞价活动，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定，

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购合同中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的合同中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于合同各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就**广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目**的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖姓名章）： 签字日期： 年 月 日

身份证（正面）

身份证（反面）

## 法定代表人证明书

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与竞价的文件成交注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

**投标人认为有必要提交的其它文件（含营业执照等）**

**合同编号：**

**第五章 采购合同**（仅供参考，具体以采购人确定的合同为准）

**甲方**（甲方）**：广东省未成年犯管教所**

负责人：

地址：

电话： 传真：

**乙方**（乙方）**：**

**法定代表人：**

**地址：**

电话： 传真：

根据**广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目**（项目编号： ）的采购结果，**本项目周期内容为** 。按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

**一、 项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **周期内容** | **成交折报价****（元/人/天）** |
| 广东省未成年犯管教所南、北门防冲撞液压式自动升降柱采购项目 | 1项 |  |  |

**二、技术要求**

（一）产品规格参数或技术要求

| **设备名称** | **设备材料规格明细** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌：启功全自动液压式升降柱 | 1、系统控制 ：电动液压；2、升起高度：600±1mm，3、柱体直径：219±1mm；4、柱体厚度：12±1mm；5、预埋桶规格：预埋深度1100mm\*长334mm\*宽334mm，预埋桶厚度：5mm；6、盖板厚度：6±1mm；7.柱体总长：850mm；8.法兰厚度：8mm；9.承重盘厚：30mm；10.整机重量：118KG；11.柱体工艺：无缝管拉丝；12.结构配件：模具化拆卸；13、材质：304不锈钢。14、通过压力：可通行50吨货柜车。15、上升速度：≤4S，下降速度：≤2S 16、供电电源：220V。17、工作温度：-35℃~75℃（适合）18、存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘19.承重原理：上承重结构；20.阻挡柱主体顶端具有明显的反光识别带警示标示及具有夜间LED警示灯功能；21.抗撞能力：6.8吨65时速撞击，到达B级标准。（需提供第三方权威机构出具的CNAS和CMA检测报告并加盖厂家公章）；22.电池舱的设计应做到不可能因可燃性气体的积聚而引起爆炸和着火。（需提供第三方权威机构出具的CNAS和CMA检测报告并加盖厂家公章）；23.在外部供电停止状态下，应具有手动泄压下降功能； | 根 | 10 |  |
| 品牌：启功全自动液压式升降柱控制系统（1控8不锈钢防水控制箱） | 1、输入电压：AC 220V；2、控制电压：≤DC 12V；3、防护等级：IP54；4、控制方式：无线遥控；5、安装方式：立式、挂式均可；6、防顶车：设备应能通过接收地感线圈发送的禁止上升信号控制车辆通行过程中升降柱的上升；7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮接口；8、应急电源：在停电时，可以通过应急电源泄压使升降柱下降，恢复供电后，备用电源复位。9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口；（预留有功能端口）10、控制箱尺寸：600\*500\*200mm | 套 | 2 | **67c63d55266826af65f083472eeb634a** |
| 专用遥控器 | 1.一个控制箱配2个无线遥控器；2.遥控距离30米-40米；3.规格尺寸115\*50\*15mm；4.一个遥控最多可以控制8个升降柱； | 个 | 4 |  |
| 品牌:绿美之星排水系统 | 1.水泵带有浮球;不锈钢材质，功率1100W，排水量:8m3/h，品牌:绿美之星2.井盖为碳钢材质，直径350MM3.蓄水管高度1米;直径320MM4.箱体内置排水控制器，具有漏电保护，根据水位自动控制污水泵运行5.包含开槽铺设排水管道，引至下水道或排水井等一切费用。 | 套 | 2 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 电动液压升降柱安装施工 | 包含走线、接线、套管、主动排水、焊接角铁、设备调试，包含PVC线管、线材等相关一切费用。包含施工围挡（施工前准备）、开挖、浇筑、混凝土回填、沥青恢复地面、渣土运输、垃圾清运等项的人工、机械等相关一切费用。 | 根 | 10 | 1、包含升降柱到控制箱走线。2、包含控制箱取总电走线。 |
| 质保期及售后 | 质量保证期（简称“质保期”）为设备自交付验收合格之日起5年，质保期内中标方对所提供设备实行包维修、包换(免费更换损坏零部件、免费维修等）、包保养以及软件终身免费升级，包括但不限于免费更换零部件、人工费等一切费用，采购人不再支付任何费用，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务方案。 | 项 | 1 | 质保期：5年；10根电动液压升降柱及相关配套设备（包含控制系统等） |

（二）施工要求:

1、施工前准备

升降柱的安装及施工由中标方提供施工图纸及设备图纸，整个施工过程需要仔细查阅现有管路的情况以避免因开挖造成现有管道的损坏，如施工过程中造成现有管道损坏的，中标方需无条件恢复原状。路面开挖施工前涉及城管备案的由中标方负责。需提前在施工图纸上绘出需要施工的位置，路线和深度，并通过有效的测试加以保障。

2、实施施工要求

1)放线、切割。根据施工图纸尺寸，画好线条后，使用切割机将路面切开。

2)开挖、夯实。根据施工图纸，使用挖掘机或者人工开挖设计尺寸，并夯实。

3）制作垫层。使用C25混凝土(250mm厚，长6000mm,宽800mm,1层钢筋结构)

4)制作排水系统。铺设排水管道，引至下水道或排水井，注意设置15°坡度，在升降柱安置点位置设置三通，并使用砖块和混凝土制作基座，要求基座表面至地面距离大于升降柱外筒高度2公分，以方便调节升降柱水平。

5)放置升降柱。将升降柱底部排水口与三通接口对齐放置，注意调节升降柱位置，保持升降柱垂直、法兰面与地平面平齐，并与其它升降柱处在同一条直线上。

6)固定升降柱。将升降柱固定，并确保升降柱的正确位置，待其凝固后，混凝土浇筑至合适位置。

7)连接管线。接驳各种管线至控制柜。

8)回填。使用C30混凝土。

9)路面恢复处理。北门、南门：使用沥青浇筑至路面合适距离和高度，做到路面平整，不积水，不渗水。

**三、商务要求**

（一）基本要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起十五个工作日内完成。

2.交货方式：现场交货

3.交货地点：广东省广州市白云区石井石潭路376号

（二）货物质量要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，所有产品必须是在中国范围内合法销售，厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准，并完全符合采购人要求。如因货物的质量问题造成事故的，中标方须对此承担责任。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等信息字体清晰，明确。所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

3.货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4.提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）包装、保险及发运、保管要求

1.货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。如装箱的必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

2.中标方负责将货物材料全部运输，包括货物材料装卸车、货物现场的搬运等，具体搬运摆放按现场采购人要求执行。

3.货物在现场的保管由中标方负责，直至项目安装、验收完毕。

4.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标方负责，中标方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标方负责。中标方因配送过程中发生任何人身财产损失以及全部致他人侵权的行为，由中标方负责承担全部法律责任。

（四）验收要求

1.中标方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将产品（或设备、系统）安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全.

4.中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标方承担。

（五）质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为设备自交付验收合格之日起5年，质保期内中标方对所提供设备实行包维修、包换(免费更换损坏零部件、免费维修等）、包保养以及软件终身免费升级，包括但不限于免费更换零部件、人工费等一切费用，采购人不再支付任何费用，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务方案。

2.质保期内中标方提供上门免费服务，并安排专门的联络人及电话，对采购人的服务通知，中标方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，4小时内服务工程师处理完毕，若要更换零配件的，时间可适当延后。若在24小时内仍未能有效解决，双方协商解决，不得影响采购人的正常工作业务。质保期内上门保修期间产生的费用、发生任何人身财产损失以及全部致他人侵权的行为，由中标方承担。

3.中标方负责向采购人提供现场必要的维护保养培训。

（六）其他要求

1.中标方需承担合同履行时所要尽的一切保密义务。对项目实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。如因中标方及项目相关人员涉密对采购人造成影响，采购人有权追究责任。

2.其余未尽事项由采购人和中标方另行商定补充。

**四、付款方式**

1.银行转账方式，项目验收合格后30日内支付合同金额的100%；

2.中标方凭以下有效文件结算：

1）中标通知书；

2）合同；

3）中标方开具的正式发票；

4）验收报告。

注：具体支付情况以财政资金到位情况为准进行支付。

**五、甲方、乙方的权利和义务**

（一）甲方委派一名专项负责人（如有需要）协助乙方进行对接工作，全程配合乙方组织开展工作，确保培训顺利进行。

（二）甲方有权对乙方的活动服务方案提出适当的修改或调整要求，乙方须积极配合执行，且不增加任何费用。

（三）按照方案约定提供专业的工作人员组织开展工作（不得随意更改调动人员，若有紧急特殊情况，须委派有相应资质的工作人员替换）。

**六、保密**

（一）如甲方有保密要求，则乙方必须严格遵守，如因泄密产生的一切责任，由乙方承担。

（二）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

（三）本项目需要进入甲方监管区运输，外来人员及车辆严格按照管理规定出入监管区大门，结合预防传染病要求，乙方必须积极配合甲方相关管理规定。

**七、违约责任与赔偿损失**

1.乙方交付的货物及提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，要求乙方返还已收取的款项，并且乙方须向甲方支付本合同总价30%的违约金。

2.乙方方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同价1%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，用户单位有权解除本合同，违约金不足以弥补甲方经济损失的，甲方有权继续向乙方追索。

3.如未经甲方书面同意，乙方将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，用户单位有权解除合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价的30%作为违约金。违约金不足抵偿甲方损失的，甲方有权继续向中标方追索。

4.乙方提供的货物必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向甲方追索要求赔偿的，最终概由乙方负责承担。

**八、争端的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**九、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十、税费：**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十一、合同生效**

1. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效，乙方须按本合同约定的时间进行履约。
2. 合同一式 陆 份。甲方执 肆 份、乙方执 贰 份。

**十二、其它要求**

（一） 本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二） 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**代表： 代表：**

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行